道第１０号様式

　－則第５４条の３－

造成される土地改良施設の予定管理方法書

　道営土地改良（伊香牛導水路地区（農業用用排水施設））事業によって造成される施設の予定管理方法等

１　管理者

　　　当麻土地改良区

２　管理すべき施設の種類

　　　伊香牛揚水機場

３　貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項

　　　取水ゲートを操作して行う。

　　　時期別の取水管理は下表に基づいて行う。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最大取水量（ｍ3/ｓ） | | かんがい面積：ha |
| 代掻期 | 深水期 | 240.2 |
| 0.964 | 0.954 |

４　管理に要する費用の概算及びその負担の方法　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年間施設管理費 | 3,246,000 |  |
| 年間水管理費 | 475,000 |  |
| 標準年間経費 | 3,721,000 |  |
| 耐用年数期間 | 20 年 |  |
| 年間経費×耐用年数 | 74,420,000 |  |
| 経費負担方法 | 賦課金徴収 |  |
| 経費負担区分 | 当麻土地改良区 | 22,328,550㎡  石狩川水系で負担 |
| 経費負担率 | 均等賦課割合 |  |
| 10ａ当負担額 | 3,333 |  |

５　その他管理方法に関する基本的事項

　　定期的な点検及び補修整備を行い、水路巡視人により施設の操作及び巡回管理

を行う。